{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":28,"n_cols":7,"rows_kept":28,"merged":[[0,0,1,6],[2,2,2,4],[3,2,3,4],[4,2,4,4],[5,2,5,4],[6,2,6,4],[7,2,7,4],[8,2,8,4],[13,2,13,4],[25,2,25,4],[27,2,27,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["西校区泵房电气改造项目明细表"]
[]
["序号","名 称","维修内容",null,null,"单位","数量"]
[1,"星三角控制柜","机械应急  IP55",null,null,"台",1]
[2,"稳压泵控制柜","IP30",null,null,"台",1]
[3,"排污泵控制柜","IP30",null,null,"个",1]
[4,"YJV电缆4*120+1*70",{"$nulls":3},"米",12]
[5,"GT-120铜管",{"$nulls":3},"个",4]
[6,"GT-70铜管",{"$nulls":3},"个",2]
[7,"120线鼻子",{"$nulls":3},"个",8]
[8,"70线鼻子",{"$nulls":3},"个",2]
[9,"YJV电缆3*70+1*35",{"$nulls":3},"米",56]
[10,"GT-70铜管",{"$nulls":3},"个",12]
[11,"GT-35铜管",{"$nulls":3},"个",4]
[12,"35线鼻子",{"$nulls":3},"个",24]
[13,"16线鼻子",{"$nulls":3},"个",8]
[14,"YJV电缆\n5*4",{"$nulls":3},"米",14]
[15,"防水",{"$nulls":3},"个",1]
[16,"YJV电缆  4*2.5",{"$nulls":3},"米",30]
[15,"RVV2*1.5信号线",{"$nulls":3},"米",20]
[16,"200*100桥架",{"$nulls":3},"个",2]
[17,"200*100弯头",{"$nulls":3},"个",1]
[18,"100预埋管",{"$nulls":3},"米",6]
[18,"控制柜底座",{"$nulls":3},"个",2]
[19,"水泥基础",{"$nulls":3},"个",1]
[20,"彩钢房","2.5*2*2.5",null,null,"个",1]
[22,"防水",{"$nulls":3},"个",1]
[22,"安装",{"$nulls":3},"个",1]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}